# Anleitung: FRITZ!Repeater 1200 einrichten

1. Repeater in Steckdose nahe FRITZ!Box stecken.

2. Warten, bis die LED langsam grün blinkt.

3. Taste „Connect“ drücken (LED blinkt schnell).

4. Innerhalb von 2 Minuten WPS-Taste an der Box drücken.

5. LED am Repeater leuchtet dauerhaft grün = Verbindung steht.

6. Repeater an geeignete Stelle zwischen Box und Gerät versetzen.

7. Verbindung wird erneut aufgebaut (LED leuchtet grün).

8. LED orange = schwache Verbindung → näher zur Box.

9. Tipp: Nutzen Sie die FRITZ!App WLAN für optimale Platzierung.

10. App im Store kostenlos herunterladen.

11. Einrichtung abgeschlossen – viel Spaß!