# Telefonieren mit VOLhighspeed

ALLGEMEINE FUNKTIONEN  
Hier finden Sie die gängigsten Funktionen, die Sie mittels den folgenden Tastenkombinationen ganz einfach in oder außer Kraft setzen können.

## Rufnummern-weiterleitung – Für alle Anrufe

Aktivierung: \*21\* + Zielnummer  
Deaktivieren: #21  
Aktivierung letzte Zielnummer: \*21  
Aktivierung auf Voicebox: \*251  
Deaktivieren auf Voicebox: #251

## Rufnummern-Weiterleitung – Bei „Nicht abnehmen“

Aktivierung: \*61\* + Zielnummer  
Deaktivieren: #61  
Aktivierung letzte Zielnummer: \*61  
Aktivierung auf Voicebox: \*253  
Deaktivieren auf Voicebox: #253

## Rufnummern-Weiterleitung – Bei „Besetzt“

Aktivierung: \*67\* + Zielnummer  
Deaktivieren: #67  
Aktivierung letzte Zielnummer: \*67  
Aktivierung auf Voicebox: \*252  
Deaktivieren auf Voicebox: #252

## Voicebox aktivieren

Aktivierung: \*262  
Deaktivieren: #262

## Voicebox – besprechen, abhören und verwalten

Stellen Sie die Zeit ein, die vergehen soll, bis Ihre Mailbox drangeht. Maximal bis zu 30 Sekunden verfügbar.  
Hauptmenü Voicebox: \*250

## Voicebox – zurücksetzen

Sie können Ihre persönliche Ansage löschen und Ihren PIN auf 0000 zurücksetzen.  
Zurücksetzen: \*259

## Unterdrückte Rufnummer – Für ausgehende Anrufe

Aktivierung: \*31  
Deaktivieren: #31

## Anklopfen – Bis die Mailbox rangeht

Aktivierung: \*43  
Deaktivieren: #43

## Makeln und Rückfragen – Während des Telefonates

Sie können während eines aktiven Telefonates ankommende Anrufe annehmen oder ein zweites Telefongespräch beginnen  
Aktivierung: R2